防火安全誓約書

令和６年　　月　　日

水巻町コスモスまつり実行委員会委員長　　様

福岡県遠賀郡水巻町長　　様

遠賀郡消防本部消防長　　様

誓約者　　名称（店名）：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者氏名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　印

生 年 月 日：明・大・昭・平　　年　　月　　日（　　歳）

私達は、第22回水巻町コスモスまつりへの出店に際し、次の、全ての項目を確認したうえで、主催者及び関連機関の指示に従うことを誓います。

なお、私及び私たち関係者が誓約に違反した場合、また、防火対策等が不十分と判断された場合、出店を取り消されても異存はありません。

火気使用器具の設置について

□　消火器を設置します。

□　安定した不燃性の台、または石膏ボード等の不燃材を敷いて使用します。

□　周囲を整理整頓して使用します。

□　火口から可燃物までは以下の距離を確保します。

　　（火口露出　側方15cm　上方1m以上　火口隠蔽　側方4.5cm　上方50cm以上）

プロパンガスボンベを使用する火気器具について

□　ガスボンベは通風の良い日陰に設置し、転倒しないよう鎖等で固定します。

□　器具とボンベをつなぐホースはガス専用のものを使用し、接続はバンドで固定します。

□　ホースは亀裂等の劣化が無いもので、長さや導線が適当なものを使用します。

□　器具に対して専用のボンベを用意し、ボンベを分岐使用する場合には、各器具に開閉栓があるものを使用します。

カセットコンロの使用について

□　火力強化等を目的として2台以上並べて使用しません。

□　火口に対して大きすぎる調理器具（鍋・鉄板等）は使用しません。

□　木炭等の火起こしには使用しません。（直火・炭火の使用は禁止事項です）

電熱器具の使用について

□　定格容量に適した配電で使用します。

□　配線は保護して使用します。（雨水や踏みつけ等による漏電対策です）